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· Jednopólové schémy: označíme vedenie len jednou čiarou, hoci v skutočnosti sa skladá z niekoľkých vodičov. Aj prístroje označujeme len jednopólovou značkou pre jeden pól alebo fázu. Skutočný počet vodičov udávame tak, že cez vedenie alebo značku prístroja urobíme toľko priečnych čiar, koľko je vedení, fáz alebo pólov.
· Viacpólové schémy: kreslíme samostatne každý vodič, pól alebo fázu. 
· Riadková schéma: sa kreslí pre zariadenie v pokoji, bez napätia, teda v základnej polohe. Za základnú považujeme takú polohu, v ktorej elektromagneticky ovládané prvky sú bez napätia a mechanicky ovládané časti sú tiež vo vypnutom stave. 
Pravidlá:
· prípojnice sú zvislé, pričom záporný pól, alebo stredný vodič je vždy na pravej strane.
· Jednotlivé súčiastky prístrojov (cievka a kontakty stýkača) kreslíme vždy od seba oddelene, hoci v skutočnosti tvoria mechanický celok. Súvislosť jednotlivých častí sa vyjadruje skupinou písmen a číslic. 
· Poradie rovnakých prístrojov sa označuje číslom za písmenom a pred písmeno píšeme poradové číslo kontaktu.
· Zapínacie kontakty sa označujú nepárnymi číslami (1Q1, 3Q1, 5Q1) a vypínacie kontakty párnymi číslami (2Q1, 4Q1, 6Q1). 
· Jednotlivé riadky označujeme poradovými číslami zľava ľavej napájacej prípojnice. 
· Zapínacie kontakty kreslíme nad vodorovnou čiarou, vypínacie kontakty pod vodorovnou čiarou vodiča. 
· Signálne zariadenia a cievky stýkačov a relé zapojujeme na strane stredného vodiča (N) alebo zápornej prípojnice.
· Pre ľahšiu orientáciu sa v riadkovej schéme uvádzajú sprava pravej prípojnice poradové čísla riadkov, v ktorých má prístroj príslušné kontakty.
· Druh kontaktov sa označuje vodorovnou čiarou, pričom ak je to zapínací kontakt, kreslíme vodorovnú čiaru nad číslom a pri vypínacích kontaktoch kreslíme čiaru pod číslom. Jednopólové, trojpólové značky prístrojov sú normalizované.
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obrizok 1 Priklad riadkovej schémy
Mostikovy tvar kontakloy





