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Rezistorové řady:
E24: 110,120,130,150,160,180,200,220,240,270,300,330,360,390,430,470,510,560,620,680,750,820,910 
E12: 100,120,150,180,220,270,330,390,470,560,680,820
E6: 100,150,220,330,470,680
E3: 100,220,470
Tolerance rezistorových řad
	Řada
	tolerance

	E3
	- 50%

	E6
	- 20%

	E12
	- 10% 

	E24
	- 5%

	E48
	- 2%

	E96
	- 1%

	E192
	- 0.5, 0.25, 0.1% a menší



SMD rezistory se značí třemi nebo čtyřmi číslicemi. U tříšíselného označení jsou první dvě čísla hodnoty odporu a třetí číslo je násobek. Například 102 = 10*10^2 = 1000 ohmů = 1kohm. Čtyři číslice označují rezistory v toleranci hodnoty odporu 1%.
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