Elektronické meracie prístroje

Jedným  z  nedostatkov  analógových  meracích  prístrojov  je,  že  energia  potrebná  na 
dosiahnutie  výchylky  je  odoberaná  z  meraného  objektu,  čím  sa  porušuje  jedna  zo  základných zásad merania – meraný objekt nemá „vedieť“ o tom, že je meraný. Problém riešia elektronické meracie  prístroje,  u  ktorých  samostatný  napájací  zdroj  nahrádza  odber  energie     z  meraného objektu  a  tým  znižuje  chybu  vzájomným  ovplyvňovaním.  
Meraná  veličina  má  len  funkciu riadiacu. Súčasná elektronika umožňuje zmenšiť pôsobenie mnohých ďalších zdrojov chýb a tak zvýšiť presnosť týchto  meracích  prístrojov.  Najbežnejšími  elektronickými  meracími  prístrojmi sú voltmetre. Ich funkciu možno vyjadriť blokovou schémou:
[image: ]
VO – vstupný obvod (delič napätia alebo zosilňovač), musí mať veľký vstupný odpor 
U/I – prevodník napätia na prúdový signál (väčší frekvenčný rozsah) 
OP – odčítací prístroj

Elektronické voltmetre 

Od vstupu až po výstup je signál spracovávaný a interpretovaný ako analógová veličina, 
ukazovateľ býva  bežný  elektromechanický  prístroj.   Umožňujú   merať napätie  v  rozsahu  od niekoľko µV do kV, pričom napätie môže byť jednosmerné aj striedavé s frekvenciou meniacou sa  od  niekoľko  Hz  do  GHz.  
Pozostávajú   z  dvoch  hlavných  častí:      ukazovacej  (klasický elektromechanický prístroj)
          elektronickej
(Ktorá je predradená ukazovacej  časti a jej úlohou 
[bookmark: _GoBack]je vybudiť elektromechanický prístroj v závislosti od veľkosti meraného napätia.) V porovnaní s elektromechanickými  voltmetrami  majú  zložitejšie  zapojenie,  menšiu  presnosť a potrebu napájacieho zdroja, ale majú tiež nasledovné výhody: veľký vnútorný odpor, vysoká citlivosť, široké  prípadne   veľmi  úzke  frekvenčné  pásmo  použitia,  prípadnú  ochranu  proti  prepätiu a prepólovaniu. 
Elektronické analógové voltmetre rozdeľujeme na jednosmerné a striedavé.
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Obr. 4.1. Elektronicky meraci pristroj

VO - vstupny obvod (delic napitia alebo zosiliiovac), musi mat veTk vstupny odpor
U/l - prevodnik napitia na pradovy signil (vacsi frekvencny rozsah)
OP — odéitaci pristroj

5. Generitory

Vmeracej technike potrebujeme aj meracie signily roznej velkosti, frekvencie
aasového priebehu. Zdroje, ktoré dodivaj signily tychto vlastnosti zaradujeme pod spolotny
nizov generdtory. Genertor je zariadenie alebo algoritmus na vytviranie vopred definovanych
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