1. Nastavte nasledujúce parametre siete/statická adresa/: - postup cez grafické rozhranie aj cez príkazový riadok
· IP adresu: 11.0.0.1
· masku siete: 255.255.255.0
· bránu: 11.0.0.255
2. v príkazovom riadku vypíšte konfiguráciu siete
3. Vypnite Windows Firewall
4. nastavte alternatívnu konfiguráciu siete:
· IP adresu: 11.0.0.5
· masku siete: 255.255.255.0
· bránu: 111.11.0.255
5. Zapnite Windows Firewall
6. povoľte službu smerovania a vzdialeného prístupu vo Windows Firewall pre domácu sieť.
Vypracované zadanie poslať na pokusko66@centrum.sk .
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