1. Na SVR2 nastavte DHCP tak, aby dynamicky prideľoval adresy 10.10.0.190 – 10.10.0.195 (brána 10.10.0.1) po dobu 10 dní.
2. Klienta nastavte na prijímanie adresy z DHCP servera.
3. Aká adresa bola pridelená?
4. Otestujte obojsmerné spojenie.
5. Ako vytvorím na DC1 nový alias pre nyc-dc1.contoso.com pod názvom www.con.com?
6. Na SVR 3 popíšte, ako vytvorím nový 80MB oddiel, ako mu priradím písmeno, ako ho naformátujem systémom FAT32 a dám mu menovku Disk_X prostredníctvom príkazu diskpart (môžete si pomôcť aj prostredníctvom internetu)
K jednotlivým bodom popíšte stručne postup.
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