ÚLOHA č.1

Riadenie križovatky

Zadanie: Pomocou PLC S7-200 riaďte model križovatky podľa náčrtu a daného časového diagramu.

Tlačidlo TEST – rozsvietia sa na 2s všetky svetlá
Tlačidlo STOP – blikajú všetky oranžové svetlá
Tlačidlo ŠTART – riadenie križovatky podľa časového diagramu
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Zapísať tabuľku a označenie symbolov.

Stručne popísať PLC systémy.
Stručne popísať softvér STEP7 MicroWin..
Stručný popis vŕtacej linky – s obrázkami.
Stručne popísať a nakresliť používané bloky(využite pracovný zošit a manuál k S7-200, popisný dokument ku linke).
Stručný popis činnosti programu.
Vytlačený program.
Záver.
Zoznam použitej literatúry.
